**企业环境信息公开表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 丹阳荣可达电镀有限公司 |
| 统一社会信用代码  | 913211813312976626 | 法定代表人 | 胡玉明 |
| 生产地址 | 丹阳市丹北镇常麓工业园电镀园区 | 联系人 | 王德吉 |
| 所属行业 | 金属表面处理及热处理加工 | 联系电话 | 13862056025 |
| 主要产品及规模 | 镀化学镍自动生产线传动轴 500 万只/a（折合电镀面积 3 万 m2/a）；镀三元合金半自动生产线接插件 800t/a（折合电镀面积 8 万 m2/a）；镀银半自动生产线接插件 70t/a（折合电镀面积 1 万 m2/a） |
| 排污许可证 | 913211813312976626001P |
| 使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量（t/a） | 用途 |
| 除油粉 | 29.4 | 电镀 |
| 盐酸（36%/31%） | 12.6/26.4 |
| 铬酐 | 12 |
| 化学镍A剂 | 1.5 |
| 化学镍B剂 | 13.8 |
| 氨水 | 1.2 |
| 氰化钠 | 3.9 |
| 氢氧化钾 | 0.32 |
| 锡酸钾 | 0.72 |
| 氰化亚铜 | 0.84 |
| 乙酸锌 | 0.12 |
| 氢氧化钠 | 0.12 |
| 紫铜板 | 0.15 |
| 硫酸 | 0.108 |
| 氰化钾 | 0.6 |
| 氰化银钾 | 0.012 |
| 银板 | 0.18 |
| 保护剂 | 1.38 |
| 各类光亮剂 | 0.72 |
| 各类过滤助剂 | 0.024 |
| 排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） |
| H1 | 铬酸雾 | 0.002 | 0.02 |
| H2 | HCL | 0.1049 | 2.18 |
| H2SO4 | 0.0001 | 0.02 |
| H3 | 氰化物 | 0.0044 | 0.09 |
| 危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量（t/a） | 处置去向 |
| 废碱液、废酸液 | 20 | 委托资质单位处置 |
| 含镍滤渣、含氰铜滤渣、含铬滤渣、含铬废槽液、银保护剂滤渣 | 5 |
| 废滤芯 | 0.5 |
| 内包装袋 | 0.5 |
| 依法落实环境风险防控措施情况 | 公司已经按照相关要求编制了《丹阳荣可达电镀有限公司突发环境事件应急预案》，并通过镇江市丹阳生态环境局备案（备案号321181-2021-151-L）。企业根据日常消耗及时补充应急物资，并按指定位置存放，安排专人进行管理和巡检，确保设施和物资完好、有效，并随时可投入使用。 |